Piano di risanamento e/o gestione dei conflitti esistenti in zona S

Si tratta di schede dettagliate dove per ogni conflitto sono da elencare: Comune, mappale, proprietario, tipo di zona S, conflitto riscontrato, proposta d’intervento (risanamento e/o gestione), stima di massima dei costi, responsabile dell’attuazione dei provvedimenti elencati, scadenza per l’attuazione, eventuali osservazioni.

Di seguito, un esempio di tabella e di contenuto.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ID** | **COMUNE** | **MAPPALE** | **PROPRIETARIO** | **ZONA S** | **CONFLITTO /I RISCONTRATTO/I** | **PROPOSTA D’INTERVENTO** | | **STIMA DEI COSTI** | **RESPONSABILE** | **SCADENZIARIO** | | **OSSERVAZIONI** |
| RISANAMENTO | GESTIONE | RISANAMENTO | GESTIONE |
| 1 | Abcd | 123 | Nome e cognome A | 1 | Canalizzazioni acque luride | Smantellamento |  |  | Nome e cognome A | Immediato |  |  |
| 4 | Abcd | 456 | Nome e cognome B | 2 | Canalizzazioni acque luride non visibili | \* | Controllo visivo |  | Nome e cognome B | 1 anno | 1 volta l’anno |  |
| Verifica della tenuta stagna | Ogni 3 anni |  |
| 7 | Abcd | 789 | Nome e cognome C | 3 | Canalizzazioni acque luride non visibili | \* | Controllo visivo |  | Nome e cognome C | 1 anno | Ogni 3 anni |  |
| Verifica della tenuta stagna |  | Ogni 5 anni |

\*Queste esigenze si applicano a degli impianti esistenti. Nelle nuove costruzioni in zona S3, le canalizzazioni devono essere visibili. Nella zona S2 è necessario ottenere una deroga per la loro posa e, oltre alle condizioni valide per la zona S3, le canalizzazioni devono essere eseguite con il doppio tubo (con il relativo pozzetto d’ispezione).